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                项目服务采购报价函

致 中铁大桥勘测设计院集团有限公司武汉分公司/中铁武汉勘察设计院有限公司 ：
贵公司询价函已收悉，我公司根据项目概况及贵公司相关要求，报价如下：

	公司名称
	                                                   

	项目名称
	

	报价（单位：元）
	

	税率
	

	联系人及联系方式
	

	说明
	分项工作报价详附表，按分项单价结算，结算总价不得超过报价总价。



附件1：单次原材料、实体质量检测采购报价表；
附件2：企业营业执照、资质证书及相关无失信行为等证明材料扫描件。
公司全称（盖章）
年  月  日


附件1：
	单次原材料、实体质量检测采购寻价

	

	序号
	样品名称
	单位
	检测内容
	暂定抽检数量
A(次)
	单价最高限价（元）
	报价单价B（元）
	报价小计
C=A*B（元）

	一、原材料检测

	1
	碎石
	组
	颗粒级配、压碎指标值、针片状颗粒总含量、含泥量、泥块含量、吸水率、紧密孔隙率、坚固性、硫化物和硫酸盐含量、氯离子、碱活性。
	9
	2290
	
	

	2
	砂
	组
	颗粒级配、含泥量、泥块含量、云母含量、轻物质含量、有机物含量、吸水率、坚固性、硫化物和硫酸盐含量、氯离子、碱活性。
	9
	2190
	
	

	3
	水泥
	组
	比表面积、凝结时间、安定性、强度、烧失量、氧化镁、三氧化硫、氯离子、碱含量、游离氧化钙含量。
	9
	1090
	
	

	4
	减水剂
	组
	减水率、含气量、泌水率比、压力泌水率比、抗压强度比、坍落度1h经时变化量、凝结时间差、甲醛含量、硫酸钠含量、氯离子含量、碱含量、收缩率比。
	9
	2240
	
	

	5
	引气剂
	组
	减水率、含气量、泌水率比、1h含气量经时变化量、抗压强度比、凝结时间差、收缩率比、相对耐久性、28d硬化混凝土气泡间距系数、氯离子含量、碱含量、固含量。
	9
	6190
	
	

	6
	粉煤灰
	组
	细度、需水量比、烧失量、氯离子、含水量、三氧化硫、氧化钙和游离氧化钙。
	9
	690
	
	

	7
	矿渣粉
	组
	密度、比表面积、流动度比、活性指数、烧失量、氧化镁含量、三氧化硫含量、氯离子含量、含水量、碱含量。
	9
	890
	
	

	8
	钢筋
	组
	屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯性能、重量偏差。
	9
	190
	
	

	9
	锚具(25孔)及夹片
	孔
	静载锚固性能(每组2 次)
	9
	200
	
	

	10
	钢绞线
	组
	非比例延伸长、最大力、总伸长率、弹性模量
	9
	440
	
	

	11
	防水涂料(聚氨酯)
	组
	固体含量、表干时间、实干时间、拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、不透水性、粘结强度、定伸时老化、碱处理、酸处理。
	9
	1190
	
	

	12
	路基填料
	组
	颗粒分析、击实试验。
	9
	1080
	
	

	13
	防水板
	组
	规格尺寸及偏差、断裂拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、不透水性、低温弯折性、加热伸缩量、热空气老化、耐碱性、人工侯化、刺破强度。
	3
	2850
	
	

	14
	止水带
	组
	硬度、拉伸强度、扯断伸长率、压缩永久变形、撕裂强度、脆性温度、热空气老化、耐碱水、臭氧老化、橡胶与金属粘合。
	3
	2490
	
	

	15
	土工布
	组
	断裂能力、断裂延伸率、CBR顶破强力、垂直渗透系数、撕破强力。
	9
	590
	
	

	16
	土工格栅
	组
	每延米纵、横向极限抗拉强度，纵、横向标称抗拉强度下的伸长率。
	9
	290
	
	

	17
	道砟
	组
	洛杉矶磨耗率、标准集料冲击韧度、标准集料压碎率、道砟集料压碎率、渗透系数、石粉试模件抗压强度、石粉液限、石粉塑限、硫酸钠溶液浸泡损失率、密度、容重、粒径级配、针状指数、片状指数、风化颗粒和其他杂石含量、颗粒表面清洁度(水洗)、粒径0.1mm以下粉末的含量(未水洗)。
	3
	3280
	
	

	18
	硅酮嵌缝胶
	组
	表干时间、与混凝土粘结破坏面积、硬度、耐酸碱体积变化率、挤出性、拉伸强度和断裂伸长率、定伸粘结性、质量损失率、弹性回复率、下垂度、水-紫外线辐照后定伸性能
	3
	2760
	
	

	19
	轨道用土工布
	组
	单位面积质量、厚度、等效孔径090、垂直渗透系数、撕破强度、抗酸碱性能（强力保持率）、刺破强力、抗磨损性能、CBR 顶破强力、拉伸强度
	3
	1288
	
	

	20
	弹性垫板
	组
	硬度、拉伸强度、拉断伸长率、200%定伸应力、恒定压缩永久变形、酸碱性体积变化率、脆性温度、热空气老化、静刚度、300 万次疲劳试验后静刚度变化率
	3
	2337
	
	

	21
	斜拉索平行钢丝
	根
	直径、不圆度、表面质量、抗拉强度、断后伸长率、屈服强度、缠绕、反复弯曲、弹性模量、扭转、伸直性能、锌层重量、锌层附着力、锌层均匀性、松弛、疲劳
	3
	1681
	
	

	22
	剪力钉
	组
	焊接性能试验检验:3 个拉伸、3 个弯曲
	3
	338
	
	

	二、实体质量检测计划

	1
	路基工程
	路基
	路基破检
	处
	每段路基随机在路基边缘随机2处，检查土工格栅铺设情况，取样检测填料性能。
	12
	550
	
	

	
	
	
	附属工程破检
	处
	每处挡护结构随机破检6点，检查结构尺寸和水泥浆饱满度。
	12
	270
	
	

	
	
	
	K30
	点
	路基压实质量，每100m检测4点。
	12
	390
	
	

	
	
	
	压实系数
	点
	压实质量，每100m检测6点。
	12
	99
	
	

	2
	桥梁工程
	基桩完整性检测
	低应变
	根
	桩基桩身完整性。
	12
	85
	
	

	
	
	
	超声波透射法
	根
	桩基桩身完整性。
	12
	270
	
	

	
	
	
	钻芯法(现场钻芯)
	米
	混凝土灌注桩桩长、桩底沉渣厚度，鉴别桩端岩土性状，判定或验证桩身完整性类别。
	12
	290
	
	

	
	
	
	钻芯法(芯样抗压试验)
	个
	桩身混凝土强度。
	12
	290
	
	

	
	
	墩身质量检测
	实体回弹
	构件
	检测墩身混凝土强度，每个构件布置10个测区
	24
	240
	
	

	
	
	桥面系构配件
	破检验证钢筋数量
	构件
	剔凿破检核查钢筋数量。
	24
	270
	
	

	
	
	
	实体回弹
	构件
	检测桥梁工程构件混凝土强度，每个构件布置10个测区。
	24
	270
	
	

	
	
	
	钻芯法
	构件
	检测桥梁工程构件混凝土强度，每组取三孔。
	12
	870
	
	

	3
	隧道工程
	隧道
	衬砌(地质雷达)
	测线米
	隧道衬砌厚度、背后脱空、钢筋布置情况，在隧道拱顶、左右拱腰、左右边墙和左右仰拱各布置1条测线。
	3600
	7
	
	

	
	
	
	衬砌混凝土强度(回弹)
	板
	隧道衬砌混凝土强度，每板混凝土布置10个测区。
	24
	240
	
	

	
	
	
	衬砌(喷射)混凝土取芯
	组
	衬砌(喷射)混凝土强度及初支背后空洞情况，每组取三孔，每孔300-400mm，制作3个测强芯样。
	12
	870
	
	

	
	
	
	仰拱混凝土取芯
	组
	仰拱混凝土强度、仰拱及填充层是否填片石，每组取两孔，每孔约2m，制作3个测强芯样。
	12
	1090
	
	

	4
	钢结构工程
	站房、桥梁钢结构
	焊缝探伤
	m
	钢结构焊缝质量
	144
	45
	
	

	
	
	
	涂层厚度
	构件
	钢结构涂层厚度
	72
	110
	
	

	
	
	
	螺栓连接
	组
	检测项目包括扭矩系数、紧固轴力、抗滑移系数。
	12
	480
	
	

	5
	站房工程
	站房混凝土主体
	梁、板、柱回弹
	构件
	回弹法检测梁、板、柱混凝土强度，每个构件布置10个测区。
	12
	240
	
	

	
	
	
	楼板厚度
	组
	梁类构件对全部纵向受力钢筋进行检测，板类构件抽取不少于6根纵向受力钢筋进行检验。
	12
	130
	
	

	
	
	
	梁、板钢筋保护层厚度
	组
	每间或检查面在同一对角线上量测中间及距离两端各0.1m处共布置3各测点，取3点平均值。
	12
	370
	
	

	合计
	








附件2：企业营业执照、资质证书及相关无失信行为等证明材料扫描件
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