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新都区天府动力新城安置小区一期建设项目人防平战转换方案设计
询价采购文件
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招标人：中铁城市规划设计研究院有限公司
2026年6月29日



新都区天府动力新城安置小区一期建设项目人防平战转换方案设计
询价公告
现通过询价方式采购《招标编号ZTGHY-XJ2026019：新都区天府动力新城安置小区一期建设项目人防平战转换方案设计》(以下简称“本项目”)工作内容包括：新都区天府动力新城安置小区一期建设项目人防平战转换方案设计项目总建筑面积为23793.45m2。上述内容的人防平战转换方案设计及后续相关服务工作需满足人防备案要求。                   
以上工作内容所产生的各项成本费用均由中标单位承担。
1、 采购项目内容
1.1采购内容：新都区天府动力新城安置小区一期建设项目人防平战转换方案设计项目总建筑面积为23793.45m2。平战转换方案设计严格依据国家人防规范、四川省地方标准DB51/T 2616及成都市人防平战转换管理要求，结合多防护单元大面积车库人防特点，开展全专业、分单元平战转换专项方案设计及后续相关服务工作需满足人防备案要求。
1.2技术要求：
（1）平战转换的原则及依据
1. 平战转换的原则：平战转换要在确保人防工程战时防护功能的前提下，最大限度地为平时使用创造条件，以利于发挥人防工程的“三个效益”。
2. 平战转换的依据：本次平战转换设计依据原设计图、国家人防办公室颁发的《人民防空工程战术技术要求》（国动委2003年8号）、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1-98、《人民防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008）和《人民防空工程设计规范》GB50038-2005、《人民防空地下室设计规范图示》05SFJ10、及四川省平战转化的具体要求
（2）平战转换专项的编制内容
2.1 编制技术措施计划表.实施保障计划
2.2.编制所需主要设备、构件、材料一览表
2.3编制平战转换的施工方案
2.4 编制平战转换组织机构及职责
2.5.编制平战转换的主要费用及预算
2.6.编制平战转换的施工图纸
二、投标人资格
2.1.报价人资质要求：投标人须为在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的企业，持有有效的营业执照，能够独立承担民事责任。
2.1.1投标人需持有以下三个资质中任意一个资质：①国家人防主管部门核发的人防工程和其他人防防护设施设计甲级资质；②建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质；③建设行政主管部门颁发的建筑行业（人防工程）专业设计乙级资质；
2.1.2资质应均在有效期内。
2.2.报价人类似业绩要求：
2.2.1业绩时限：近 3 年（2023 年 1 月 1 日至投标截止日，以合同签订时间为准）；
2.2.3业绩标准：至少提供1 项单项人防建筑面积≥20000㎡住宅小区配套地下人防工程平战转换方案设计或人防专项完整设计业绩；
2.2.4业绩证明材料：合同关键页（含项目名称、人防面积、服务内容、甲乙双方盖章页）。
2.3.信用要求：截至提交首次响应文件截止时间，供应商存在下列有效情形之一的，其资格审查不予通过
（1）被人民法院列入失信被执行人名单的
（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体的
（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的 
（4）被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的
2.4.本项目不接受联合体投标。
3、 招标限价及定标办法：
3.1本次招标控制包干限价：7万元。
3.2本次评标采用最低价中标，按照采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则选择中标人；报价相同时，采用现场二次询价选择中标人。
四、询价响应文件提交要求
4.1询价响应文件递交截止时间：2026年7月2日，北京时间17：00。
[bookmark: _Hlk138952432]4.2在截止时间内递交：
①供应商资格信用承诺函；
②法定代表人身份及授权委托书；
③询（报）价单；
④营业执照复印件；
⑤其他能体现供应商能力的资料，如类似业绩（含高炮设计或精神堡垒或钢结构雕塑类等）。
资料各1份，并按要求签字或加盖印签章及公章，寄至芜湖市鸠江区国泰路8号中铁设计广场并发送资料PDF扫描件至邮箱:389788120@qq.com，联系人：张工，电话18155398729。
未发送或未按要求填写或不满足采购需求的其他报价单采购人不予接收。
五、地址及联系方式
联系人：张  工  电话 ：18155398729
地址：芜湖市鸠江区国泰路8号中铁设计广场 

采购人：中铁城市规划设计研究院有限公司
2026年6月29日


供应商资格信用承诺函
致： （采购人或采购代理机构） 
单位名称（自然人姓名）： 
统一社会信用代码（身份证号码）： 
法定代表人（负责人）： 
联系地址和电话： 
我单位（本人）自愿参加本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》 
及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺： 
（一）我单位（本人）符合谈判文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二 条规定的条件： 
1．具有独立承担民事责任的能力； 
2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
5．参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
6．符合法律、行政法规规定的其他条件。 
（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺。 
（三）我单位（本人）对上述承诺事项的真实性，合法性及有效性负责。并已知晓如所作信用承诺不实、不尽，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一） 项“提供虚假材料谋取中标、成交的”的违法行为。经调查核实的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良 行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得， 情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任；”以及第七 十九条：“……给他人造成损失的，依照有关民事法律规定承担民事责任。”进行处理。 


            供应商名称（盖单位印章）：                
法定代表人，负责人，自然人或授权代表（签字或盖印章）：                 
日期：   年   月  日 







法定代表人身份及授权委托书

本人（身份证号码：）系（投标人全称）的法定代表人，现授权 （身份证号码：）代表我单位参与   （招标人全称）关于   (项目名称)投标相关事宜，在此过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认；被授权人在授权有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而消失；被授权人无转委权。
授权有效期自年月日起至开标日期后90个日历天止。
附：法定代表人、被授权人身份证复印件
	（法定代表人身份证正反面复印件）

	（被授权人身份证正反面复印件）



单位全称：          （单位公章）
法定代表人：（签字或盖章）
被授权人：（签字）
          年  月  日

中铁城市规划设计研究院有限公司
询（报）价单
	项目名称
	新都区天府动力新城安置小区一期建设项目人防平战转换方案设计

	服务内容
	新都区天府动力新城安置小区一期建设项目人防平战转换方案设计项目总建筑面积为23793.45m2。上述内容的人防平战转换方案设计及后续相关服务工作需满足人防备案要求。

	技术要求
	（1）平战转换的原则及依据
1. 平战转换的原则：平战转换要在确保人防工程战时防护功能的前提下，最大限度地为平时使用创造条件，以利于发挥人防工程的“三个效益”。
2. 平战转换的依据：本次平战转换设计依据原设计图、国家人防办公室颁发的《人民防空工程战术技术要求》（国动委2003年8号）、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1-98、《人民防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008）和《人民防空工程设计规范》GB50038-2005、《人民防空地下室设计规范图示》05SFJ10、及四川省平战转化的具体要求
（2）平战转换专项的编制内容
2.1 编制技术措施计划表.实施保障计划
2.2.编制所需主要设备、构件、材料一览表
2.3编制平战转换的施工方案
2.4 编制平战转换组织机构及职责
2.5.编制平战转换的主要费用及预算
2.6.编制平战转换的施工图纸


	工期要求：
	合同签订后10个工作日。

	最高投标限价
	总包干价45000.0元

	投标报价
	人民币小写：          元（总包干价），报价清单可另附页。

	
	人民币大写：          元

	其他
	1.若存在分项报价，报价人需另附分项报价清单，格式自拟；
2.固定单价合同，以实际完成工作量结算最终费用；
3.若中标单位所开发票税率低于6%，则需要承担差额部分，询价单位按扣除税额差额后实际金额支付；
4.有意向者，请于2026年3月9日，北京时间17：00前将此询价单、法定代表人身份及授权委托书、营业执照、业绩合同扫描件盖公章寄至芜湖市鸠江区国泰路8号中铁设计广场，收件人：张工，联系电话：18155398729；相关附件扫描件发送至邮箱：389788120@qq.com。 

	报价单位（盖单位公章）
	

	法定代表人（签字或盖章）
	

	法定代表人或委托代理人联系方式
	


日期： 年  月  日
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